Programmazione decoder ESU V4 con multimuas per modifica intensità luci e uscite ausiliarie


Allora, se il decoder è l'Esu V4.0 (anche LokSound), va eseguita la seguente procedura, illustrata a pag.44 del manuale Esu, 4° edizione, maggio 2011: 

CV31=16 valore di fabbrica ma, non si sa mai, repetita iuvant 

CV32=0 sennò non possiamo fare il dimming 

CV259=1-2 scelta del modo. 
Si può scegliere il valore "1" (uno) o "2" (due). Con "2" conferiamo l'effetto di accensione/spegnimento graduale. 

CV262=0-31 il dimming vero e proprio. 
Qui è a scelta del modellista. Con "0" (zero) avremo l'illuminazione ridotta al minimo, con "31" (trentuno) avremo la massima illuminazione. 

CV263=144 la funzione speciale. 
Dobbiamo eseguire il dimming (valore 16) ed abbiamo dei led (valore 128). Quindi, 16+128=144. 
Le su citate impostazioni di CV possono essere effettuate così come le ho descritte solo con centraline quali Intellibox (Uhlenbrock) ed Ecos (Esu). Non ho informazioni se si possono fare anche con le Zimo (molto probabile), Lenz (penso pure...), Hornby (...boh...) ed altre ancora. 
NON POSSONO invece essere effettuate in maniera diretta coi Lokmaus II e Multimaus. In questi casi bisogna intervenire "aggirando l'ostacolo". 
Col Lokmaus II si usano le CV 96, 97, 98 e 99. 
Col Multimaus si usano le CV 96, 97 e 99. 

	Aln 668 XMPR Vitrains modifica intesità luci su tasti funzione
F0,F2,F7
Vedi tabella manuale ESU pag. 63

	F0 : luci fanali bianchi cabina A 

Con multimaus per funzione mode
Cv 259 : 1 On/Off – 2 accensione spegnimento graduale
CV 96 : 2
CV 97 : 59
CV 99 : 2

Con multimaus per CV intensità luci 
CV 262 : da 0 a 31
CV 96 : 2
CV 97 : 62
CV 99 : 1 

Con multimaus per CV tipologia luci bulbo o led
CV 263 : 16 bulbo – 128 led ( 16+128 bulbo più led, da verificare ? )
CV 96 : 2
CV 97 : 63
CV 99 : 128 

	F0 : luci fanali rossi cabina A 

Con multimaus per funzione mode
Cv 267 : 1 On/Off – 2 accensione spegnimento graduale
CV 96 : 2
CV 97 : 67
CV 99 : 2

Con multimaus per CV intensità luci 
CV 270 : da 0 a 31
CV 96 : 2
CV 97 : 70
CV 99 : 1 

Con multimaus per CV tipologia luci bulbo o led
CV 271 : 16 bulbo – 128 led ( 16+128 bulbo più led, da verificare ? )
CV 96 : 2
CV 97 : 71
CV 99 : 128 



F2 : luci interne motorizzata
Con multimaus per funzione mode

Cv 283 : 1 On/Off – 2 accensione spegnimento graduale
CV 96 : 2
CV 97 : 83
CV 99 : 17

Con multimaus per CV intensità luci 
CV 286 : da 0 a 31
CV 96 : 2
CV 97 : 86
CV 99 : 10 

Con multimaus per CV tipologia luci bulbo o led
CV 287 : 16 bulbo – 128 led ( 16+128 bulbo più led, da verificare ? )
CV 96 : 2
CV 97 : 87
CV 99 : 128 


F7 : illuminazione cabina A motorizzata - AUX 5
Con multimaus per funzione mode

Cv 307 : 1 On/Off – 2 accensione spegnimento graduale
CV 96 : 3
CV 97 : 07
CV 99 : 2

Con multimaus per CV intensità luci 
CV 310 : da 0 a 31
CV 96 : 3
CV 97 : 10
CV 99 : 1 

Con multimaus per CV tipologia luci bulbo o led
CV 311 : 16 bulbo – 128 led ( 16+128 bulbo più led, da verificare ? )
CV 96 : 3
CV 97 : 11
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Note : 
· Terzo faro cabina A è su AUX 3 , vedi tabella pag 63
· Illuminazione cabina A motorizzata è su AUX 5, vedi tabella pag. 63
· Terzo faro cabina B motorizzata è su AUX 7, rimesso di defualt , vedi tabella pagina 63
· Per la funzione mode di tutte le cv si può utilizzare qualsiasi valore da 1 a 23 per avere i vari effeti in riferimento alla tabella a pagina 64 e 65 
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