PANNELLO DI FONDO 
Modulo lineare
Il pannello di fondo (standard cm.100x35) è di compensato multistrato da 4 mm. ,  ha un’unica misura obbligata, l’altezza di cm. 35, di cui 5 cm. utili al fissaggio al modulo, la lunghezza è pari a quella del modulo.
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Modulo curva esterna
Mantenendo le caratteristiche strutturali principali (spessore compensato e altezza pannello) per realizzare un pannello curvo, sarà necessario un pannello da cm. 120x35; oppure creare 3 pannelli che seguono l’andamento strutturale del modulo.

[image: image2.jpg]OSSERVATORE





Modulo curva interna
Stesse caratteristiche strutturali sopra indicate, il fondale si compone di 3 pezzi
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Per il fissaggio al telaio si utilizzano delle viti a testa larga a fungo, per evitare che con il tempo il foro della vite si allarghi , si consiglia di inserire, nel foro effettuato nel telaio, dei tasselli a espansione in plastica tipo fischer.
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In corrispondenza dei fori è consigliabile effettuare un’asola di 1 cm. circa, che permette un migliore allineamento dei pannelli in fase di assemblaggio e allestimento dei moduli.

COLORITURA
Si utilizza vernice acrilica all’acqua, azzurro PANTONE 297C OPACO da stendersi in due mani a rullo.

Per chi volesse arricchire il fondale è possibile creare delle nuvole o velature con colore bianco ad aerografo.

Terminata la colorazione, come finitura protettiva si usa della vernice acrilica trasparente opaca.

